**Technická specifikace a seznam servisních středisek**

Název veřejné zakázky: **Pronájem víceúčelového vozidla 4x4 pro zimní a letní údržbu**

Systémové číslo: P23V0000125

Účastník: …………………………………………………………………………………

Sídlo: …………………………………………………………………………………

IČO: …………………………………………………………………………………

Statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

**Technická specifikace**

**Víceúčelový vůz 4x4 pro zimní a letní údržbu**

**Požadavky – podvozek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | Výrobní značka a typové označení | [DOPLNÍ DODAVATEL] | |
| 2 | Celková hmotnost | max. 3 500 Kg | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Celková přípustná hmotnost soupravy s přívěsem | min. 7 000 Kg | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Rozvor | min. 2 800 – max. 3 100 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | Šířka vozidla | Max. 1 650 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

**Požadavky – motor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | Výkon | min. 100 kW již při nízkých otáčkách (max. 3500 min-1) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Zdvihový objem | min. 2 800 – max. 3 000 cm3 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Objem palivové nádrže | Min. 70 l | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Vznětový motor | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

**Další požadavky na vozidlo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | Mechanická převodovka | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Připojitelný stálý pohon všech kol | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Plazivý chod - redukce | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Řízení s hydraulickým posilovačem | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | Stabilizátor zadní nápravy | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | Uzávěrka diferenciálu | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | ABS | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | Pneu se záběrovým vzorkem na celém voze | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | Kotoučové brzdy na všech kolech | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | Sklopná kabina s protihlukovou ochranou | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 11 | Zadní stěna s průhledným oknem | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 12 | Nastavitelný sloupek volantu | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 13 | Odpružené sedadlo řidiče | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 14 | Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 15 | Mlhové světlomety, přední a zadní | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 16 | Elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 17 | Výkon hydrauliky – min. 70 l při 200 bar | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 18 | Nádrž na hydraulický olej se zpětným filtrem, s odvzdušněním a ukazatelem stavu | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 19 | Objem nádrže na hydraulický olej | min. 70 l | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 20 | Chladič hydraulického oleje s výkonem min. 7 kW | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 21 | Palivová | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 22 | Palivová nádrž min. 70 l s uzamykatelným uzávěrem | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 23 | Signalizace minimální zásoby paliva | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 24 | Plnohodnotné rezervní kolo | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 25 | Zvedák + klíč na kola | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 26 | Sada nářadí a náhradních žárovek | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 27 | Lékárnička | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 28 | Výstražný trojúhelník | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 29 | Výstražná vesta | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 30 | Výstražný maják na kabině oranžové barvy | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 31 | Pracovní osvětlení na kabině vzadu pro osvětlení nástavby | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Požadovaná výbava – nástavba – hákový nosič kontejnerů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | Výrobní značka a typové označení | [DOPLNÍ DODAVATEL] | |
| 2 | Rozteč lyžin | 1 060 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Výška háku na střed oka kontejneru o průměru 40 mm | 900 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Zajišťovací gravitační západka | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | Hmotnost | max. 380 kg | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | Délka nosiče kontejnerů | min. 2 200 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | Doporučená délka kontejnerů | 2 300 mm – 2 800 mm | [DOPLNÍ ODAVATEL] |
| 8 | Elektro hydraulické ovládání z kabiny řidiče, včetně nouzového ovládaní | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | Magnetický ovládací panel na kabelu | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | Délka kabelu | min. 1 300 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 11 | Blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 12 | Vnější hydraulické zajišťování kontejneru se signalizací v kabině | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 13 | Blokováním sklápění odjištěného kontejneru | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 14 | Odjištění sklápěného kontejneru | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

**Seznam autorizovaných servisních středisek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Servisní místo (firma)** | **Adresa** | **Provozní doba** | **Kontakt** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .