**Příloha č. 3.2**

**NABÍDKOVÉ CENY**

**ÚDRŽBA, OPRAVY A OBNOVA OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA**

**PRO ROK 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |  |
| Č. | Popis | | | | | MJ | Množství celkem | | Cena jednotková | Cena celkem | Poznámka |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | **Zemní práce** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 1 | Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 4 | | | | | m3 | 1,000 | |  |  |  |
| 2 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | | | | | m3 | 1,000 | |  |  |  |
| 3 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | | | | | m3 | 1,000 | |  |  |  |
| 4 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | | | | | m3 | 1,000 | |  |  |  |
| 5 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | | | | | m3 | 1,000 | |  |  |  |
| 6 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | | | | | m3 | 1,000 | |  |  |  |
|  | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 7 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 8 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 9 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 10 | Vnější omítka stěn a štítů cementová hrubá zatřená | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 11 | Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti II | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 12 | Vnější omítka stěn a štítů cementová štuková plstí hlazená složitosti II | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 13 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 14 | Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 20 mm | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 15 | Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 16 | Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 2 mm | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 17 | Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 4 mm | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 18 | Ochrana výztuže stěn a podhledů ze sanačních malt 1 vrstva tl 1 mm | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 19 | Zakrytí předmětů - okna, dveře, nábytek | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
|  | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 20 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | | | | | m3 | 1,000 | |  |  |  |
| 21 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | | | | | m3 | 1,000 | |  |  |  |
| 22 | Bourání dlažby z dlaždic plochy přes 1 m2 | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 23 | Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 24 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 25 | Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 100 % | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 26 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | | | | | t | 1,000 | |  |  |  |
| 27 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | | | | t | 1,000 | |  |  |  |
| 28 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | | | | | t | 1,000 | |  |  |  |
| 29 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | | | | | t | 1,000 | |  |  |  |
| 30 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | | | | | t | 1,000 | |  |  |  |
|  | **Povlakové krytiny** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 31 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 32 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 33 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | | | | | m2 | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 34 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | | | | | m2 | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 35 | Provedení údržby proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů za studena asf tmelem | | | | | kus | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 36 | Provedení údržby proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy přitavením NAIP | | | | | kus | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
|  | **Zdravotechnika - vnitřní kanalizace** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 37 | Pročištění lapačů střešních splavenin | | | | | kus | 1,000 | |  |  |  |
|  | **Konstrukce klempířské** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 38 | Demontáž podokapního žlabu do suti | | | | | m | 1,000 | |  |  |  |
| 39 | Demontáž svodu do suti | | | | | m | 1,000 | |  |  |  |
| 40 | Montáž žlab podokapní půlkruhový | | | | | m | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 41 | Montáž žlab podokapní - čela půlkruhová | | | | | kus | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 42 | Montáž žlab podokapní - hrdlo půlkruhové | | | | | kus | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 43 | Montáž žlab podokapní - háky půlkruhové | | | | | kus | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 44 | Montáž kruhového svodu | | | | | m | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 45 | Montáž objímky kruhového svodu | | | | | kus | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 46 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm | | | | | m | 1,000 | |  |  | práce vč. materiálu |
| 47 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn plechu 330/100 mm | | | | | kus | 1,000 | |  |  | práce vč. materiálu |
| 48 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn plechu průměru 120 mm | | | | | m | 1,000 | |  |  | práce vč. materiálu |
| 49 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm | | | | | m | 1,000 | |  |  | práce vč. materiálu |
| 50 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/80 mm | | | | | kus | 1,000 | |  |  | práce vč. materiálu |
| 51 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | | | | | t | 1,000 | |  |  |  |
| 52 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | | | | | t | 1,000 | |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | **Podlahy z dlaždic** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 53 | Nátěr penetrační na podlahu | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 54 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 55 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm LE 20 | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 56 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 57 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 58 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | | | | | m2 | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 59 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | | | | | m2 | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | **Obklady – dokončovací práce** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 60 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 61 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 62 | Oprava obkladu z obkladaček keramických do 35 ks/m2 lepených | | | | | kus | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 63 | Oprava obkladu z obkladaček keramických do 50 ks/m2 lepených | | | | | kus | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 64 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | | | | | m2 | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 65 | Montáž obkladů vnitřních keramických listel výšky do 65 mm lepených flexibilním lepidlem | | | | | m | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 66 | Řezání pracnější rovné keramických obkládaček | | | | | kus | 1,000 | |  |  |  |
|  | **Konstrukce truhlářské** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 67 | Oprava oken jednoduchých otevíraných s výměnou kování | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 68 | Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | | | | | kus | 1,000 | |  |  |  |
| 69 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | | | | | kus | 1,000 | |  |  |  |
|  | **Dokončovací práce - malby** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 70 | Odstranění maleb stěn v. do 3,8 m oškrabáním, zbroušením | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 71 | Odstranění maleb stropů oškrabáním, zbroušením | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 72 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 73 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 74 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
|  | **Podlahy povlakové** | | | | |  |  | |  |  |  |
| 75 | Vysátí podkladu povlakových podlah | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 76 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | | | | | m2 | 1,000 | | *.* |  |  |
| 77 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do **5 mm** | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 78 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 79 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | | | | | m2 | 1,000 | |  |  |  |
| 80 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | | | | | m2 | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 81 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | | | | | m | 1,000 | |  |  | bez materiálu |
| 82 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | | | | | m | 1,000 | |  |  |  |
|  | **Celkem (v Kč bez DPH)** | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | **Celkem (v Kč s DPH 21%)** | | | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1 měsíc (v Kč bez DPH)** | **Počet měsíců** | **Celkem  (v Kč bez DPH)** | **DPH  (v Kč)** | **Celkem  (v Kč s DPH)** |
| zajišťování pohotovostních služeb v pracovní dny od 16:00 do 07:00 hod. + 24 hod. denně soboty, neděle  a svátky |  | 12 |  |  |  |
| **Cena za zajištění pohotovosti celkem** | | |  |  |  |

Uchazeč:……………………………………………………..

IČ ……………………………………………………………….

Podpis statutárního zástupce, nebo pověřené osoby………………………………………