**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický požadavek zadavatele** | **Vymezení parametru** | **Splnění požadavku** |
| **KOMPAKTNÍ ZAMETACÍ STROJ:** | [obchodní značka / typ / model] | |
| samosběrný zametací stroj s hydrostatickým  pojezdem a pohonem pracovních funkcí | ANO | (ANO/NE) |
| pohon náprav stroje 4x2 nebo 4x4 | ANO | (ANO/NE) |
| celková legislativní hmotnost | max. 3,5 t | (Hodnota) |
| průjezdná obrysová šířka stroje bez zpětných zrcátek | max. 1300 mm | (Hodnota) |
| průjezdná výška stroje | max. 2100 mm | (Hodnota) |
| dvou rychlostní pojezdový režim stroje | ANO | (ANO/NE) |
| přepravní rychlost stroje | min. 45 km/h | (Hodnota) |
| pracovní rychlost stroje plynule ovládaná plynovým pedálem v rozmezí | min. 1-12 km/h | (Hodnota) |
| motor vznětový, PHM motorová nafta | ANO | (ANO/NE) |
| emisní norma platná v ČR pro daný typ stroje | Min. Tier 5 | (ANO/NE) |
| výkon motoru | min. 52 kW | (Hodnota) |
| krouticí moment motoru při maximálně dovolených otáčkách | min. 300 Nm | (Hodnota) |
| řízení pravostranné, kloubové řízení nebo řízení zadní nápravy | ANO | (ANO/NE) |
| posilovač řízení a brzdový posilovač | ANO | (ANO/NE) |
| brzdy na přední a zadní nápravě kotoučové | ANO | (ANO/NE) |
| odpružení přadní a zadní nápravy listovými pery a tlumiči | ANO | (ANO/NE) |
| počet sedadel v kabině | 2 místa | (Hodnota) |
| nastavitelné pneumaticky odpružené sedadlo řidiče |  | (ANO/NE) |
| ovládací panel v kabině stroje s barevným monitorem s možností sledování a záznamu (provozní mth, ujetých km, nastavení výkonu, programování a ukládání provozních nastaveních, chybových hlášení atd.) |  | (ANO/NE) |
| LCD monitor bezpečnostní kamery pro sledování prostoru za strojem | ANO | (ANO/NE) |
| autorádio | ANO | (ANO/NE) |
| klimatizace, ventilace a vytápění kabiny | ANO | (ANO/NE) |
| pracovní osvětlení na kabině | min. 2 ks | (Hodnota) |
| výstražné osvětlení oranžový maják | min. 1 ks | (Hodnota) |
| barva kabiny RAL 2011 oranžová | ANO | (ANO/NE) |
| sání s podtlakovým ventilátorem s plynulou regulací výkonu v kabině | ANO | (ANO/NE) |
| výkon sání | min. 12.000 m3/h | (Hodnota) |
| sací hubice zavěšená mezi přední a zadní nápravou stroje | ANO | (ANO/NE) |
| centrální sací hadice s průměrem | min. 200 mm | (Hodnota) |
| počet zametacích kartáčů | 3 ks | (Hodnota) |
| 2 boční kartáče s možností kopírování nerovností povrchu | ANO | (ANO/NE) |
| 1 čelní kartáč na pracovním rameni pro práci vpravo a vlevo s možností nastavení pracovního sklonu z kabiny stroje | ANO | (ANO/NE) |
| pracovní záběr stroje | min. 2.500 mm | (Hodnota) |
| otáčky všech kartáčů s plynulou regulací z kabiny stroje | ANO | (ANO/NE) |
| zásobník na smetky s využitelným objem dle EN 15429 | Min. 1,6 m3 | (Hodnota) |
| provedení zásobníku na smetky z nerezové oceli | ANO | (ANO/NE) |
| nouzové hydraulické sklápění zásobníku na smetky | ANO | (ANO/NE) |
| ventil pro vypouštění přebytečné vody ze zásobníku | ANO | (ANO/NE) |
| výstup sání v zásobníku s otěru vzdornou úpravu povrchu, garance opotřebení min. 24 měsíců | ANO | (ANO/NE) |
| přípojka zásobníku pro použití ruční sací hadice | ANO | (ANO/NE) |
| barva zásobníku RAL 2011 oranžová | ANO | (ANO/NE) |
| nádrž čisté vody pro zkrápění o objemu | min. 300 lit | (Hodnota) |
| korozi odolné provedení vodní nádrže nerezová ocel nebo plast | ANO | (ANO/NE) |
| recyklační systém vody ze zásobníku smetků do sání | ANO | (ANO/NE) |
| oddělená nádrž vody pro recyklační systém o objemu | min. 100 lit | (Hodnota) |
| korozi odolné provedení recyklační nádrže nerezová ocel nebo | ANO | (ANO/NE) |
| zkrápění pomocí vodního čerpadla s rozvodem na kartáče, sací hubici, centrální sací hadici | ANO | (ANO/NE) |
| plynulá regulace jednotlivých vodních okruhů ovládaná z kabiny stroje | ANO | (ANO/NE) |
| WAP mycí pistole s výkonem a dosahem | min. 100 bar/6 m | (Hodnota) |
| ruční sací hadice pro sběr smetků s ø / dosahem | min 100 mm/3,5 m | (Hodnota) |
| povinná výbava a příslušenství stroje lékárna, výstražný trojúhelník, reflexní vesta, sada žárovek | ANO | (ANO/NE) |
| rezervní kolo plnohodnotné | ANO | (ANO/NE) |
| záruka na kompletní stroj 24 měsíců bez omezení mth | ANO | (ANO/NE) |
| dodání technického průkazu stroje | ANO | (ANO/NE) |
| dodání návodu k obsluze a údržbě stroje v ČJ | ANO | (ANO/NE) |
| dodání katalogu ND | ANO | (ANO/NE) |

**Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění vymezeného technického požadavku zadavatele.**

**Uvedení HODNOTY, kde je požadováno vymezuje upřesnění technického požadavku zadavatele dle nabídky uchazeče.**

**Neuvedení kladné odpovědi ANO nebo požadované HODNOTY představuje neurčitou nabídku a může vést k vyřazení nabídky z hodnocení.**

**Zadavatel požaduje pro ověření technických požadavků a funkčních vlastností, doložit v nabídce jako přílohu kupní smlouvy podrobný technický popis, rozměrové výkresy a obrazovou dokumentaci předmětu nabídky.**