**Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – dodávka nábytku**

Podrobnosti dodávaných položek

04 — NA VVBRANÝCH PLOCHÁCH BUDE PROVEDEN DŘEVĚNÝ OBKLAD VIZ P/3, JEDNÁ SE O ZÁPADNÍ STĚNU, KRYTY OTOPNÝCH TĚLES NA JIŽNÍ STĚNĚ A ČELNÍ STRANY STOLŮ ZASTUPITELŮ A RADY.

05 — NAD JIŽNÍ STĚNOU BUDE OSAZENA DVOUKOLEJNICE SE ZÁVĚSY VIZ X/3.

NAD VŠEMI OKNY BUDE OSAZENA ZATEMŇOVACÍ ROLETA NA EL. POHON VIZ X/4a.

NA VVBRANÝCH OKNECH BUDE OSAZENA ZATEMŇOVACÍ ROLETA NA EL. POHON VIZ X/4b.

06 — STOLY X/5 A ŽIDLE X/6 JSOU V JINÉM MNOŽSTVÍ, ROZMĚRECH A PROVEDENÍ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| X – OSTATNÍ tab. č 1/2 strana č. 2/4 | | |
|  | **Hliníková dvojkolejnice uchycená do stropu**  vč. spojovacího materiálu, dostatečného množství háčků a jezdců, montážního materiálu, ovládání závěsu, příp. koncovek atp.  Rozměry - délka: cca 11,1 m + 4,95 m + 8,17 m.  **Dřevěné lišty (garnýže)** v odstínu přírodní dub uchycené do stropu, zajišťující přední krytí kolejnic po celé délce.  Rozměry - délka: cca 11,1 m + 4,95 m + 8,17 m; výška: min. 10 cm.  **Závěsy** **uchycené na poutko**  ovládání a uchycení závěsů vhodné pro zvolený rozměr a gramáž závěsu (s ohledem na celkovou hmotnost závěsu).  Materiál závěsu: 100% polyesteru, hladce tkaná látka, 175 g/m2,barva: tmavě zelená. Šité na míru dle přesného zaměření.  Rozměry: cca 11,1x5,45 m + 4,95x5,45 m + 8,17x3,05 m. | kpl |
|  | **Látková interiérová zatemňovací roleta s elektrickým pohonem**  Uchycení do stropu.  Nehořlavá látka ve světle béžové barvě, neprůhledná - silně tlumící.  Rozměry: cca 5x 1,3x3,75 m; 2x 1,3x2,9 m; 4x 1,3x2,05 m.  pozn.: k oknům budou v rámci stavební části instalovány zásuvky pro možnost zapojení do el. sítě; ovládání rolet možné společně se svítidly – systém DALI | kpl |
|  | **Látková interiérová zatemňovací roleta s elektrickým pohonem**  Uchycení do rámu okna.  Umístit do spodní části oken - otevíravá část, pro možnost větrání o zatemnění zároveň.  Nehořlavá látka ve světle béžové barvě, neprůhledná - silně tlumící.  Rozměry: cca 5x 1,3x1,88 m; 1x 1,3x1,45 m; 2x 1,3x2,05 m.  pozn.: k oknům budou v rámci stavební části instalovány zásuvky pro možnost zapojení do el. sítě; ovládání rolet možné společně se svítidly – systém DALI | kpl |
|  | **Kancelářský stůl do zasedací místnosti 1**  Stoly uchytit k podlaze.  Laminátová dřevotříska tl. min. 25 mm, vzor přírodní dub.  Do pracovní desky budou vykrouženy otvory pro umístění rámečků s hlasovacím zařízením, zásuvkami, mikrofony atp.  Množství a rozměry:  11x 160x80 cm  2x 140x80 cm  4x 120x80 cm, Z toho 1x se stávajícím znakem města | kpl |
|  | **Kancelářský stůl do zasedací místnosti 2**  Deska z laminátové dřevotřísky tl. min. 25 mm, vzor přírodní dub.  Podnož kovová černá.  Do pracovní desky budou vykrouženy otvory pro umístění rámečků s hlasovacím zařízením, zásuvkami, mikrofony o další.  Pod stoly umístit držáky kabelů.  Množství a rozměry:  8x 160x80 cm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kancelářská židle do čela zasedací místnosti 1**  Sedák: snadno sklopitelný dozadu, s možností uzamknutí, potahový materiál: kvalitní tkanina, snadné čištění.  Opěradlo: kvalitní síťovina, nastavitelná opěrka hlavy, bederní podpora.  Područky: pohodlné, s možností nastavení výšky.  Pneumatický zvedák umožňující nastavení nahoru / dolů.  Nastavení odporu při sklopení odchylky židle.  Kolečka: pogumovaný povrch.  Nosnost: min. 130 kg  Rozměry:  Celková výška cca 122 cm, celková hloubka cca 62 cm  Sedák: výška od podlahy 48 – 57 cm, šířka 48-52 cm, hloubka 48-50 cm  Barva opěradla: světle tyrkysová, světle zelená (studené odstíny zelené; nikoliv limetková, jasně zelená, trávová atp.). Barva bude odsouhlasena zástupcem objednatele.  Barva hlavové opěrky: totožná s barvou opěradla, případně černá.  Barva sedadla: černá, příp. ve stejné odstínu jako opěradlo.  Barva konstrukce: černá v kombinaci se stříbrným kovem, ev. černá. | 5 ks |
|  | **Kancelářská židle do zas. místnosti 1 – zastupitelé**  Opěradlo: kvalitní síťovina, barva: šedá (stejný odstín jako židle s pevnou podstavou pro druhou část zasedací místnosti)  Sedák: čalounění kvalitní prodyšnou tkaninou, snadné čištění, výplň sedáku tvořena pěnou s vysokou hustotou, barva: černá.  Područky: pevné, fixní, plastové.  Židle je vybavena houpací mechanikou s aretací v základní poloze.  Regulace tuhosti houpání (v závislosti na váze uživatele) plastovým šroubem pod sedákem.  Usazení v pevném plastovém pětiramenném kříži, barva kříže: černá.  Kolečka: tvrdá plastová kolečka (průměr 50 mm) určená na měkké podlahy.  Nosnost: min. 150 kg  Rozměry:  Celková výška: 93 – 102 cm  Sedák: výška od podlahy 44 – 53 cm, šířka 47 cm, hloubka 49 cm  Výška opěradla: cca 51 cm | 22 ks |
|  | **Kancelářská židle do zas. místnosti 2**  Elegantní konferenční židle s kovovou konstrukcí.  Opěradlo: kvalitní síťovina, barva: šedá (stejný odstín jako obdobná židle na kolečkách ve stejném designu pro první část zasedací místnosti)  Sedák: čalounění kvalitní prodyšnou tkaninou, snadné čištění, výplň sedáku tvořena pěnou s vysokou hustotou, barva: černá.  Područky: pevné, fixní, plastové.  Chromovaný ocelový rám (tloušťka ocelové trubky 1,2 mm).  Ocelová trubková podnož je opatřena plastovými kluzáky.  Nosnost: min. 120 kg  Rozměry:  Celková výška: cca 94 cm  Sedák: výška od podlahy 46 cm, šířka cca 47 cm, hloubka cca 43 cm  Výška opěradla: cca 50 cm | 19 ks |
|  | **Stohovatelné konferenční židle – návštěvníci**  Sedák s opěradlem z plastové skořepiny – čisté linie, pohodlný posed.  Podnož ocelová s černým lakováním.  S ochrannými prvky pro stohování.  Nosnost: min. 120 kg  Rozměry cca 80x48x47 cm.  Požadované barvy skořepiny:  bílá - 7 ks, béžová - 7 ks, černá - 7 ks. | 21 ks |
|  | Informace k dekoračním panelům (dodávku a montáž zajišťuje dodavatel stavební části):  Dekorační obkladový panel masiv – na západní stěnu za rodu města, jako kryty otopných těles a dále na čelní strany stolů zastupitelů a stolů rady města.  Masivní spárovka, materiál dub (obrázek pouze ilustrativní)  Podkladní deska tl. 5 mm, panel o celkové tl. 27 mm, lamely 35 mm, drážky 18 mm, délka panelů 2,5 – 3 – 4 m, šíře panelů 0,6 m.  Použít zakončovací lištu dub.  U obkladů radiátorů dodržet spodní a horní větrací mezeru 40 mm.  Mezi jednotlivými panely dodržet mezeru šířky drážky 18 mm.  Parapety oken a obložení radiátoru atypické dubové celoplošné, dle skutečného zaměření po instalaci opláštění radiátorů. Materiál dub masiv, tl. 25 mm.  Množství:  49,5 m2 + 6,5 m2 desky stolů + 10 % ořezy. | kpl |

Poznámka: obrázky jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační, nejedná se o konkrétní výrobek ani značku.