**Příloha č. 8** Stavební práce uvedené v soupisu prací:

**Strojovna**

* úprava otvorů pro lanování
* vybourání základu pod strojem
* vybourání betonového soklu pod rozvaděčem
* bezprašný nátěr podlahy strojovny
* přesun suti do kontejneru

**Šachta**

* vybourání betonových dorazů kabiny a protiváhy v prohlubni
* vybourání původní protiváhy
* přesun suti do kontejneru
* vyrovnání dna prohlubně
* bezprašný nátěr dna prohlubně

**Nástupiště**

* vybourání/ odřezání původních dveří
* začištění čelní stěny po osazení dveří
* podbetonování prahů + začištění vnitřku šachty po osazení dveří
* napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří – linoleum, dlažba atd.
* zajištění dveřních otvorů z hlediska BOZP – zábrany při výměně dveří