**Technická specifikace velkoobjemových kontejnerů**

Název veřejné zakázky: **Pořízení 4 ks velkoobjemových kontejnerů**

Systémové číslo: P23V00000028

Účastník: …………………………………………………………………………………

Sídlo: …………………………………………………………………………………

IČO: …………………………………………………………………………………

Statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

**Technická specifikace**

**1 ks kontejneru typu ABROLL o objemu cca 19,9 m3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení ABROLL** |  | |
| 2 | **Dvoukřídlá vrata, víko, hever** | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | **Materiál – ocelových plech dle normy  DIN 30 722** | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | **Nosnost** | min. 12000 kg | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | **Objem** | min. 19500 l | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | **Výška háku** | 1570 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | **Délka (vnitřní)** | 4300 mm – 4700 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | **Šířka (vnitřní)** | 2100 mm – 2500 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | **Výška (vnitřní)** | 1700 mm – 2100 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | **Tloušťka materiálu (dno/bočnice)** | min. 5/3 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 11 | **Nátěry, tloušťka min. 80 µm** | 1x základní, 1x vrchní barva | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 12 | **Barevné provedení RAL 5010** | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

**2 ks kontejneru typu ABROLL o objemu cca 36,9 m3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení ABROLL** |  | |
| 2 | **Dvoukřídlá vrata, hever, víko** | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | **Materiál – ocelových plech dle normy  DIN 30 722** | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | **Nosnost** | min. 15000 kg | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | **Objem** | min. 36000 l | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | **Výška háku** | 1570 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | **Délka (vnitřní)** | 6300 mm – 6700 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | **Šířka (vnitřní)** | 2100 mm – 2500 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | **Výška (vnitřní)** | 2300 mm – 2500 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | **Tloušťka materiálu (dno/bočnice)** | min. 5/3 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 11 | **Nátěry, tloušťka min. 80 µm** | 1x základní, 1x vrchní barva | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 12 | **Barevné provedení RAL 5010** | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

**1 ks kontejneru typu AVIA o objemu cca 6 m3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č.** | **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| 1 | **Výrobní značka a typové označení AVIA** |  | |
| 2 | **Dvoukřídlá vrata** | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | **Materiál – ocelových plech dle normy  DIN 30 722** | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | **Nosnost** | min. 4000 kg | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | **Objem** | min. 6000 l | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 6 | **Výška háku** | 1000 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 7 | **Délka (vnitřní)** | 3400 mm – 3600 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 8 | **Šířka (vnitřní)** | 1700 mm – 1900 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 9 | **Výška (vnitřní)** | 900 mm – 1100 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 10 | **Tloušťka materiálu (dno/bočnice)** | min. 3/2 mm | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 11 | **Nátěry, tloušťka min. 80 µm** | 1x základní, 1x vrchní barva | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 12 | **Barevné provedení RAL 5010,**  **min. 80 µm** | ANO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .